                         PROCEDURE ROCKETS LASER THALES


Même procédure que l'AGM 114 verouillage optique, ne pas oublier
l'autorisation de tir (LA)  ALT de droite Z ou W.
Portèe 8 km  2 POD DE 7 rockets.

Ne pas redistribuer merci.

Eric et Patrick Cuesta