M-2000C-S3

m-2000c


Nom: M-2000C-S3
Type: Chasseur
Équipage: 1
Longueur: 14,36 m
Envergure: 9,13 m
Hauteur: 5,20 m
Surface alaire: 41 m2
Masse à vide: 7500 kg
Masse normale: 13800 kg
Masse maximum: 17000 kg
Carburant interne maximum: 3160 kg
Mach maximum en hauteur: 2,2
Mach maximum au niveau de la mer: 1,2
Plafond de service: 17060 m
Autonomie maximale : 1550 km
Facteur de charge maximal: 9,0 G
Poussée / poids: 0,7


Armement:
 Canons: 2 canons à barillet DEFA 554 de 30 mm, 125 coups par arme
 Missiles:
  - 2 x Matra R550 Magic II
  - 2 x Matra Super 530F
 Bombes:
 - 8 x MK-82
 - 8 x MK-82SE
 - 9 x bombes à fragmentation BLG-66 Belouga
 - 1 x BAP-100 Distributeur de bombes anti-piste
 - 2 x GBU-12
 - 1 x GBU-16
 - 1 x GBU-24
 Roquettes:
 - 2 x pods Matra SNEB 68 mm, 18 roquettes par pod.

Le M-2000C est un chasseur à réaction français monomoteur multirôle de quatrième génération. Il a été conçu à la fin des années 1970 pour l'armée de l'air française (Armée de l'air) comme un chasseur léger basé sur les avions à ailes delta précédents (Mirage III et Mirage IV). La version française S3 est la dernière équipée du radar RDM avant le passage au RDI. Elle est propulsée par le moteur M53-5 à la place du M53-P2 et est limitée aux missiles Super 530F.
