M-2000H

m-2000c


Nom: M-2000H
Type: Chasseur
Équipage: 1
Longueur: 14,36 m
Envergure: 9,13 m
Hauteur: 5,20 m
Surface alaire: 41 m2
Masse à vide: 7500 kg
Masse normale: 13800 kg
Masse maximum: 17000 kg
Carburant interne maximum: 3160 kg
Mach maximum en hauteur: 2,2
Mach maximum au niveau de la mer: 1,2
Plafond de service: 17060 m
Autonomie maximale : 1550 km
Facteur de charge maximal: 9,0 G
Poussée / poids: 0,7


Armement:
 Canons: 2 canons à barillet DEFA 554 de 30 mm, 125 coups par arme
 Missiles:
  - 2 x Matra R550 Magic II
  - 2 x Matra Super 530D
 Bombes:
 - 8 x MK-82
 - 8 x MK-82SE
 - 9 x bombes à fragmentation BLG-66 Belouga
 - 1 x BAP-100 Distributeur de bombes anti-piste
 - 4 x GBU-12
 - 3 x GBU-16
 - 3 x GBU-24
 Roquettes:
 - 2 x pods Matra SNEB 68 mm, 18 roquettes par pod.
  Pods:
 - Atlis II pod de désignation laser

Le M-2000C est un chasseur à réaction français monomoteur multirôle de quatrième génération. Il a été conçu à la fin des années 1970 pour l'armée de l'air française (Armée de l'air) comme un chasseur léger basé sur les avions à ailes delta précédents (Mirage III et Mirage IV). Livré à l'Inde à partir de 1985, le M-2000H est un dérivé du Mirage 2000C équipé du radar RDM et d'une panoplie d'armement air-sol étendue.
